
**Požadované technické parametry kontejnerů**

|  |
| --- |
| **LOBODICE:** **Kontejner Abroll Hever na velkoobjemový odpad, 37 m3, 1 ks** |
| Objem kontejneru: 37 m3 |
| Výška háku: 1 570 mm |
| Tloušťka plechu (podlaha/stěny/střecha): 4/3/1,5 mm |
| Vnitřní délka: 7 000 mm |
| Vnitřní šířka: 2 300 mm |
| Vnitřní výška: 2 300 mm |
| Rozteč lyžin: 1 065 mm |
| Profil lyžin: I 180 |
| Dvoukřídlá vrata otevíratelná do stran se zajištěním v otevřené poloze |
| Dvě rolny |
| Mazané panty |
| Střecha zvedaná heverem |
| Žebřík na čele kontejneru |
| Otvíratelné víko pomocí heveru (otvírání dle foto) |
| Gumové těsnění zadních dveří |
| Pevné bočnice |
| Barva: RAL 5010 |

**Ilustrační foto:**



|  |
| --- |
| **LOBODICE: Kontejner na kov, 3,5 m3, 1 ks** |
| Objem kontejneru: 3,5 m3 |
| Výška háku: 1 000 mm |
| Tloušťka plechu (podlaha/stěny/střecha): 3/3/1,5 mm |
| Vnitřní délka: 2 600 mm |
| Vnitřní šířka: 1 600 mm |
| Vnitřní výška: 850 mm |
| Rozteč lyžin: 1 060 mm |
| Profil lyžin: I 120 |
| Dvoukřídlá vrata otevíratelná do stran se zajištěním v otevřené poloze |
| Dvě rolny |
| Mazané panty |
| Uzavřený |
| Střecha půlená, na pantech uzamykatelná s víky pro snadné ruční nakládání |
| Kompletně uzamykatelný |
| Gumové těsnění zadních dveří |
| Pevné bočnice |
| Barva: RAL 5010 |

**Ilustrační foto:**



|  |
| --- |
| **LOBODICE: Kontejner na textil, 5 m3, 1 ks** |
| Objem kontejneru 5 m3 |
| Výška háku min. 1 000 mm |
| Tloušťka plechu (podlaha/stěny/střecha): 2/2/1,5 mm |
| Vnitřní délka: 2 700 mm |
| Vnitřní šířka: 1 700 mm |
| Vnitřní výška: 1 100 mm |
| Rozteč lyžin 1 060 mm |
| Profil lyžin I 120 |
| Střecha pevná, na levé straně dva otvory s víky na textil |
| Uzamykatelný |
| Dvoukřídlá vrata |
| Otevíratelná do stran se zajištěním v otevřené poloze |
| Dvě rolny |
| Mazané panty |
| Gumové těsnění zadních dveří |
| Pevné bočnice |
| Barva: RAL 5010 |

**Ilustrační foto:**

****

|  |
| --- |
| **POLKOVICE: KONTEJNER NA BIOODPAD, 5 m3, 3 ks** |
| Objem kontejneru: 5 m3 |
| Výška háku: 1 000 mm |
| Rozteč lyžin: 1 060 mm |
| Profil lyžin: I 120 |
| Vnitřní délka: 2 600 mm |
| Vnitřní šířka: 1 600 mm |
| Vnitřní výška – po přehozovou hranu: 1 000 mm |
| Výška střechy 300 mm |
| Tloušťka plechu (podlaha/stěny/střecha/čelo):  2,5/2,5/2/3 mm |
| Kontejner uzavřený s otevíratelnými vraty do stran |
| Na obou stranách 2 × vhozové okno |
| Barva: RAL 8011 |

**Ilustrační foto:**



|  |
| --- |
| **POLKOVICE: kontejner na drobný kovový odpad, 1500 l, 1 ks** |
| Objem kontejneru 1500 l |
| Typ kontejneru: zvon |
| Spodní výsyp |
| Materiál: polyetylen |
| Odolnost vůči změnám teplot, vlhku, UV záření. |
| Chemická odolnost, odolnost proti korozi. |
| Barva šedá |

**Ilustrační foto:**

****

|  |
| --- |
| **STŘÍBRNICE: kontejner na bioodpad, 770 l, 8 ks** |
| Objem kontejneru: 770 l |
| Typ kontejneru: na čtyřech pryžových kolečkách z toho dvě bržděná |
| Madla po obvodu |
| Na dně zátka pro odtok vody |
| Materiál: vysokohustotní polyetylen HDPE (plast) |
| Odolnost vůči změnám teplot, vlhku, UV záření. |
| Chemická odolnost |
| Barva hnědá (pro bioodpad) |

**Ilustrační foto:**

****

|  |
| --- |
| **STŘÍBRNICE: kontejner na plastový odpad, 1100 l, 2 ks** |
| Objem kontejneru 1100 l |
| Typ kontejneru: na čtyřech pryžových kolečkách z toho dvě bržděná |
| Madla po obvodu |
| Na dně zátka pro odtok vody |
| Materiál: vysokohustotní polyetylen HDPE (plast) |
| Odolnost vůči změnám teplot, vlhku, UV záření. |
| Chemická odolnost |
| Barva žlutá (pro plasty) |

**Ilustrační foto:**



|  |
| --- |
| **ZÁŘÍČÍ: kontejner na bioodpad, 5 M3, 3 ks** |
| Objem kontejneru: 5 m3 |
| Výška háku: 900 mm |
| Rozteč lyžin: 1 060 mm |
| Profil lyžin: I 120 |
| Délka vnitřní: 2 400 mm |
| Šířka vnitřní: 1 600 mm |
| Výška vnitřní 1 300 mm |
| Tloušťka plechu (podlaha/stěny): 3/2 mm |
| Sklopná bočnice levá v polovině výšky |
| Dvoukřídlá vrata otevíratelná do stran se zajištěním v otevřené poloze |
| Dvě rolny |
| Háčky po obvodu kontejneru |
| Mazané panty |
| Barva hnědá pro bioodpad: RAL 8011 |

**Ilustrační foto:**

